|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品种 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 单品最高限价（元） |
| 1 | 木质办公椅 | 材质：优质橡胶木实木制作，油漆：符合国家标准，高聚脂环保油漆 | 张 | 1 |  | 100.00 |
| 2 |  办公椅 | 优质一级pu饰面皮面柔软光泽，实木框架承托力达250KG含水率低于8%，经防腐防虫防潮处理采用55#以上高密度阻燃海绵表面有一层防老化保护膜，实木脚架。 | 张 | 1 |  | 130.00 |
| 3 |  办公椅 | 优质一级pu饰面皮面柔软光泽，实木框架承托力达250KG含水率低于8%，经防腐防虫防潮处理采用55#以上高密度阻燃海绵表面有一层防老化保护膜，实木脚架。 | 张 | 1 |  | 400 |
| 4 | 组合沙发茶几 | 材质：优质橡胶木实木制作，油漆：符合国家标准，高聚脂环保油漆  | 套 | 1 |  | 1600 |
| 5 | 会议桌 | 材质：实木制作尺寸1600\*45\*65油漆：符合国家标准，高聚脂环保油漆。产地：广东 | 张 | 1 |  | 450 |
| 6 | 可叠放圆凳子 | 加厚圆管制作，实木凳面 | 个 | 1 |  | 30.00 |
| 7 | 不锈钢餐桌 | 食堂专用不锈钢餐桌连椅子 | 套 | 1 |  | 600 |
| 8 | 办公桌 | 采用进口0.8mmAAA级红檀泰柚木（或非洲大胡桃木）皮饰面，表面平整纹理清晰自然、无颗粒、气泡粗点颜色均匀。基材：进口纤维板，符合国家E1级标准，含水率低于0.6%。经过防虫、防腐等化学处理，密度750kg/m3以上，持久不变形，通过绿色环保认证。封边：采用泰国檀木实木封边：用封油（SEALER)进行封固防止其吸引外界水分。油漆：采用原装进口面漆，意大利聚氨酯底漆，环保油漆面漆、色漆、无本聚酯底漆、甲醛释放量小于等于1.5MG/L，耐热性高于国家标准100%，符合E1级环保标准PU面漆、七层底漆，五层面漆硬度为4H。产地：广东 | 张 | 1 |  | 800.00 |
| 9 | 办公桌 | 采用进口0.8mmAAA级红檀泰柚木（或非洲大胡桃木）皮饰面，表面平整纹理清晰自然、无颗粒、气泡粗点颜色均匀。基材：进口纤维板，符合国家E1级标准，含水率低于0.6%。经过防虫、防腐等化学处理，密度750kg/m3以上，持久不变形，通过绿色环保认证。封边：采用泰国檀木实木封边：用封油（SEALER)进行封固防止其吸引外界水分。油漆：采用原装进口面漆，意大利聚氨酯底漆，环保油漆面漆、色漆、无本聚酯底漆、甲醛释放量小于等于1.5MG/L，耐热性高于国家标准100%，符合E1级环保标准PU面漆、七层底漆，五层面漆硬度为4H。产地：广东 | 张 | 1 |  | 1000.00 |
| 10 | 文件加更衣柜 | 尺寸：1800mm\*970mm\*390mm铁质：铁皮厚度0.8，五金件：采用进口件 | 套 | 1 |  | 550.00 |
| 11 | 更衣柜 | 尺寸：1800mm\*900mm\*390mm铁质：铁皮厚度0.8，五金件：采用进口件 | 套 | 1 |  | 550.00 |
| 12 | 五节柜 | 尺寸：2030mm\*850mm\*390mm铁质：铁皮厚度0.8，五金件：五金件：采用进口件 | 套 | 1 |  | 550.00 |
| 13 | 文件柜 | 铁质：铁皮厚度0.8，五金件：五金件：采用进口件 | 组 | 1 |  | 350.00 |
| 14 | 木质文件柜 | 材质：实木制作尺寸2050\*1200\*380.达到国家环保要求。粘胶：：优质环保粘胶剂，符合国家环保标准，五金件：五金件：采用进口件 | 组 | 1 |  | 1000 |
| 15 | 网椅 | 优质网布饰面，皮面柔软舒适，光泽持久性好；承托力达250KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理；采用55#以上高密度阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，软硬适中，不变形回弹性能好；采用优质电镀五金架构，防腐防锈处理。 | 张 | 1 |  | 170.00 |
| 16 | 升降小转椅 | 质网布饰面，皮面柔软舒适，光泽持久性好；承托力达250KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理；采用55#以上高密度阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，软硬适中，不变形回弹性能好；采用优质电镀五金架构，防腐防锈处理。 | 张 | 1 |  | 140.00 |
| 17 | 等候椅 | 座 椅：采用2.0MM厚冷冷轧钢板，全自动高速冲孔技术，表面喷闪光银金属漆，每个位承重120KG以上。边条、扶手：采用铝合金压铸成型坚固耐用。横 梁：采用优质合金梅花管厚度3.0MM表面喷涂。 | 组 | 1 |  | 500.00 |
| 18 | 屏风卡位 | 1. 桌面E0级免漆板；

（2）颜色：欧橡木（3）四周边框为铝合金材质。（4）粘 胶：优质环保粘胶剂，符合国家环保标准；（5） 五金件：耐用1400\* | 位 | 1 | 33 | 700.00 |
| 19 | 四门更衣柜 | 1、材料：采用优质电解钢板，钢板厚度0.6mm,经剪切、冲压、折弯、焊接后，装配而成；2、柜 面：采用自动喷淋式磷化，静电抗菌抑菌粉末喷涂，涂膜不易脱落，环保耐用,光洁美观；3、隔板：经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好，可存放大量档案资料； | 组 | 1 |  | 500.00 |
| 20 | 通玻文件柜 | 1、材料：采用优质电解钢板，钢板厚度0.6mm,经剪切、冲压、折弯、焊接后，装配而成；2、柜 面：采用自动喷淋式磷化，静电抗菌抑菌粉末喷涂，涂膜不易脱落，环保耐用,光洁美观；4、隔板：经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好，可存放大量档案资料； | 组 | 1 |  | 480.00 |
| 21 | 不锈钢升降圆凳 | 黑色，升降42-54CM,要求加厚材质 | 张 | 1 | 252cb295597a5ab6d27e8353f678f5c | 100 |
| 22 | 储物柜（九门） | 1、材料：采用优质电解钢板，钢板厚度0.6mm,经剪切、冲压、折弯、焊接后，装配而成；2、柜 面：采用自动喷淋式磷化，静电抗菌抑菌粉末喷涂，涂膜不易脱落，环保耐用,光洁美观；3、隔板：经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好 | 组 | 1 |  | 480 |
| 23 | 储物柜（十二门） | 1、材料：采用优质电解钢板，钢板厚度0.6mm,经剪切、冲压、折弯、焊接后，装配而成；2、柜 面：采用自动喷淋式磷化，静电抗菌抑菌粉末喷涂，涂膜不易脱落，环保耐用,光洁美观；3、隔板：经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好 | 组 | 1 |  | 520 |
| 24 | 储物柜(十八门 | 1、材料：采用优质电解钢板，钢板厚度0.6mm,经剪切、冲压、折弯、焊接后，装配而成；2、柜 面：采用自动喷淋式磷化，静电抗菌抑菌粉末喷涂，涂膜不易脱落，环保耐用,光洁美观；3、隔板：经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好。 | 组 | 1 | 5e27fcd51dd49a946ca42722b233ebc | 560 |
| 25 | 储物柜（二十四门） | 1、材料：采用优质电解钢板，钢板厚度0.6mm,经剪切、冲压、折弯、焊接后，装配而成；2、柜 面：采用自动喷淋式磷化，静电抗菌抑菌粉末喷涂，涂膜不易脱落，环保耐用,光洁美观；3、隔板：经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好 | 组 | 1 |  | 580 |
| 26 | 货架 | 高度两米，标配4层板，颜色蓝色，层板是白色，中型：150\*60（依据需求） | 组 | 1 | 711bf298183ca5ef2c96044ba35720c | 470 |
| 27 | 货架 | 高度两米，标配4层板，颜色蓝色，层板是白色，重型：200\*60（单层载重300公斤，蓝色立柱橘红横梁层板） | 组 | 1 | 711bf298183ca5ef2c96044ba35720c | 570 |
| 1) 采购单价合计最高限价：人民币13880元；2)供货服务期：合同签订后3年；3) 交货地点：安庆第六人民医院指定地点；4）响应文件中必须注明所供产品的品牌、规格、型号及相关参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；5）保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，询价通知书另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起； 6）响应人应将送货、安装等一切相关成本一并考虑到投标报价内，供货时不得以任何理由要求增加费用。 7）交货要求自采购方提出要求后7个日历天内成交方按要求送至采购人指定处。供货时，采购人和供货人共同实施验收，对存在质疑的产品，将抽样送检，所产生的损耗由供货人承担，验收结果经双方确认后生效； 8）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于询价通知书的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经询价小组审核认可。 |