**安庆市第六人民医院心理咨询中心与治疗中心文化建设设计施工一体化项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **产品名称** | **详细配置** | **数量** | **单位** |
| 1 | 大厅文化墙 | 1.主要材质及工艺：15mm厚高密度环保pvc板、雕刻、高清uv打印、防褪色紫外线褪色墨水、侧面厚度跟随正面图案打印侧厚颜色、面层压一层水晶防刮防扣钢化膜，结构胶与侧面气钉双重固定；  2.尺寸：2800mm\*330mm | 10 | m2 |
| 2 | 主体文化墙 | 1.主要材质及工艺：15mm厚高密度环保pvc板、雕刻、高清uv打印、防褪色紫外线褪色墨水、侧面厚度跟随正面图案打印侧厚颜色、面层压一层水晶防刮防扣钢化膜，结构胶与侧面气钉双重固定； | 3.5 | m2 |
| 3 | 大走道文化墙 | 1.主要材质及工艺：15mm厚高密度环保pvc板、雕刻、高清uv打印、防褪色紫外线褪色墨水、侧面厚度跟随正面图案打印侧厚颜色、面层压一层水晶防刮防扣钢化膜，结构胶与侧面气钉双重固定；  2.尺寸： | 85 | m2 |
| 4 | 家庭关系指导室 | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，结构胶与侧面气钉双重固定；  2.尺寸：7300mm\*2800mm | 20.44 | m2 |
| 5 | 团体心理评估室 | 1.主要材质及工艺：文化墙面涮高级环保乳胶漆  ；  2.尺寸：7300mm\*2800mm | 20.44 | m2 |
| 6 | 候诊大厅 | 1.主要材质及工艺：品牌、17mm厚双面环保免漆板、木工现场制作、收口条收边制作柜子及吧台  2.尺寸：7300mm\*2800mm,1200mm\*3500mm | 24.64 | m2 |
| 7 | 墙面 | 1.主要材质及工艺：以木龙骨打造框架，木工板打底，17mm厚环保生态双面板制作而成；地面铺设12mm环保复合地板  2.尺寸：（不规则地台，按图示尺寸施工）；  3.安装：现场木工制作。 | 22 | m2 |
| 8 | 科普课堂 | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定；  2.尺寸7300mm\*2800mm | 20.44 | m2 |
| 9 | 心理援助热线办公室 | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定；  2.尺寸:7300mm\*2800mm | 20.44 | m2 |
| 10 | 多功能室 | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定；  2.尺寸:7300mm\*2800mm | 20.44 | m2 |
| 11 |  | 后墙面定制宣绒布尺寸:7300mm\*2800mm | 20.44 | m2 |
| 12 | 团体沙盘室 | 1.主要材质及工艺：墙面整体刷高级环保乳胶漆  2.尺寸 | 58 | m2 |
| 13 | 团体治疗室 | 1.主要材质及工艺：品牌、17mm厚双面环保免漆板、木工现场制作、收口条收边  2.尺寸：7300mm\*1200mm | 8.76 | m2 |
| 14 | 深度冥想室 | 1.主要材质及工艺：品牌、17mm厚双面环保免漆板、木工现场制作、收口条收边  2.尺寸：1200mm\*3400mm | 4.08 | m2 |
| 15 | 音乐治疗室 | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定； | 40 | m2 |
| 16 | 宣泄减压室 | 1.主要材质及工艺：品牌、12mm厚五层板板、木工现场制作、铺设20mm海绵做软包 | 54 | m2 |
| 17 | 小过道 | 1.主要材质及工艺：2mm亚克力板、雕刻、高清uv打印、防褪色紫外线褪色墨水、侧面厚度跟随正面图案打印侧厚颜色、防刮，用结构胶与双面胶固定； | 20 | m2 |
| 18 | 心理咨询室A | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定； | 11.6 | m2 |
| 19 | 心理咨询室B | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定； | 11.6 | m2 |
| 20 | 儿童心理治疗室 | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定； | 11.6 | m2 |
| 21 | 心理治疗室 | 1.主要材质及工艺：墙面找平用8mm高级环保木饰面板装饰粘贴，安装文化内容，结构胶与侧面气钉双重固定； | 11.6 | m2 |
| 22 | 地毯 | 底部铺防腐防潮膜，上面铺8mm防水耐磨环保地毯 | 29 | m2 |
| 23 | 地板 | 底部铺防腐防潮膜，上面铺12mm防水耐磨环保强化复合地板 | 25 | m2 |
| 24 | 窗帘 | 75D/72F半消光经线  75D/72F半消光+125D/96F复合丝  纬线300D/960F  1，无毒无味无挥发性化学成分  2，具有环保隔音隔热吸尘效果  遮光布：能防紫外线的伤害。  遮光率：90%以上  每米克重850克（颜色待定）内含白色窗帘 | 160 | m |
| 25 | 电线及灯具 | 参照设计内容，材质国标节能。 | 1 | 项 |
| 26 | 心理挂图 | 参照设计内容。 | 20 | 幅 |
| 27 | 磨砂膜 | 高级不透明膜。 | 面 | 19 |
| 28 | 设计费 | 含效果图和施工图 | 1 | 项 |