附件一：设备需求清单

一包

	序号
	设备名称
	主要配置需求
	数量
	预算（万元）

	1
	病人监护仪
	采购一体化多参数心电监护仪，用于成人、小儿床旁连续监护。标准配置心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏及双通道体温监测，支持3/5导联心电，具备ST段分析、≥16种心律失常分析及QT/QTc连续实时测量功能。同屏显示≥8道波形。无创血压支持手动、自动、连续及序列等测量模式，提供24小时血压统计结果。内置可充电锂电池，支持报警事件与心律失常事件回顾。具备智能导联脱落检测、抗除颤及抗电刀干扰能力，整机支持常规消毒剂擦拭清洁。
	20
	46

	2
	心电图机
	设备需支持12导联同步采集与自动分析，确保信号采集精准、抗干扰能力强。具备自动测量心率、PR间期、QT/QTc、电轴及RV5/SV1电压等参数功能，并内置适合国内人群的心电分析数据库，可输出中文诊断结论。屏幕显示12导联，支持波形冻结与回顾。内置可充电电池，满电连续工作时间≥60分钟，支持数据上传至医院信息系统。
	8
	17.6

	3
	无创呼吸机
	该设备用于患者无创通气支持治疗，兼顾常规住院治疗与急诊应急抢救使用，须符合国家医疗器械相关标准，具备多种主流通气模式，可精准调节吸气压力、呼气压力、潮气量、呼吸频率等参数，内置完善漏气补偿算法，可自动补偿面罩漏气，保障通气稳定性。配备高低压报警、窒息报警、断电报警等多重安全监测功能，实时监测患者通气状态，降低治疗风险。
设备操作界面简洁，参数可视化显示，医护人员可快速完成参数设置与状态查看。整机运行噪音低，提升患者治疗舒适度；配套面罩、管路等耗材通用性强，采购渠道稳定。管路拆装简单，便于清洁消毒，符合院感管理要求。设备机身轻便，移动方便，性能稳定，故障率低，后期维护保养便捷，维修配件供应充足，运维成本可控。投入使用后，能够有效改善患者通气功能，纠正缺氧与二氧化碳潴留，减少有创气管插管使用率，降低危重患者救治创伤。

	1
	15



	4
	自动洗胃机
	该设备主要用于急诊科室各类口服中毒患者的洗胃救治，兼顾日常急救与突发公共卫生事件应急处置需求。须符合国家医疗器械相关标准，具备自动进液、冲洗、排液一体化循环工作模式，支持自动、手动双模式切换，可根据患者情况灵活调整冲洗压力与流量，适配成人、不同体质患者的洗胃操作。设备需配置压力超限保护、防误吸、过载报警、液位监测等多重安全防护装置，实时监测运行状态，有效规避胃黏膜损伤、液体反流窒息等急救风险，保障患者救治安全。
整机设计贴合临床使用场景，操作面板简洁清晰，参数显示直观，医护人员可快速熟悉操作流程。管路组件拆装便捷，便于清洗、消毒，符合医院感染控制管理要求。配套管路、接头等耗材通用性强，配件采购渠道稳定，后期维护保养简单，维修成本可控。

	1
	2

	5
	除颤仪
	该设备用于强化医院急救体系建设，提高对心搏骤停、恶性心律失常等急危重症患者的救治能力，保障临床抢救工作有序开展。设备须符合国家医疗器械相关标准，具备完整医疗器械注册证。设备需具备双向波除颤功能，支持同步电复律、非同步除颤，可适配成人、儿童、婴幼儿不同人群抢救需求。设备应具备心电监护、心律分析功能，能够自动识别室颤、室速等恶性心律失常，操作流程简洁，便于医护人员快速上手。配备专用电极片，支持体外起搏功能，具备电池长效续航，可交直流两用，满足院内转运、应急演练场景使用。设备运行稳定，抗干扰能力强，屏幕显示清晰，操作提示语音播报，降低误操作风险。
要求产品质量可靠，故障率低，配件供应充足，售后保障完善，可提供上门安装调试、操作培训及定期维护检修服务。

	2
	9

	6
	电动吸引器
	设备主要用于吸除患者气道痰液、呕吐物、分泌物，预防气道堵塞窒息，适用于卧床、意识障碍等患者的日常护理与突发抢救，同时可应对院内应急救治任务。须符合国家医疗器械相关标准，负压调节范围宽广，负压输出稳定、可控，具备负压过载保护、压力报警、防溢流保护功能，防止液体进入主机造成设备损坏，保障使用安全。机器启停操作简单，整机运行噪音低；储液瓶采用透明材质，液位观察直观，拆装方便，便于清洗、消毒，满足院感防控要求。管路接口标准化，配套吸痰管等耗材通用性好，采购渠道稳定。设备结构紧凑，移动便捷，可在病床间快速转运，适合病房、急诊多场景使用。设备故障率低，后期维护保养简单，配件更换便捷，维修成本合理。

	8
	1.6



	7
	合计
	
	40
	91.2



二包
	序号
	设备名称
	主要配置需求
	数量
	预算（万元）

	1
	全自动生化免疫流水线
	全自动生化免疫流水线一套，包括分析前处理模块、生化检测模块、免疫发光检测模块。整套流水线为原厂一体化成套设备，不接受拼装，改装设备，所有模块系统兼容互通，数据统一管理，无需人工转运标本。
1、 分析前处理模块：包括进出样模块，离心模块，去盖模块，轨道传输模块以及数据信息管理模块。所有功能模块均由轨道连接实现全程自动化，并由数据信息管理系统进行统一管理和操作。
2、 生化免疫检测模块：试剂位具备24小时不间断冷藏功能；具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂；具有试剂添加量智能预估功能。
3、 检测项目：生化检测模块包括肝肾功能，血糖血脂，电解质，心肌酶谱，淀粉酶，微量元素，糖化血红蛋白，同型半胱氨酸等项目；免疫发光检测模块包括甲状腺功能，性激素，传染病，肿瘤标志物，心肌标志物，炎症因子等项目。




	1
	180

	2
	全自动尿液分析仪
	全自动尿液分析仪一台，支持单侧、批量连续检测、复检，质控检测等多种工作模式；检测项目 ≥11项。



	1
	13

	3
	合计
	
	2
	193



三包
	序号
	设备名称
	主要配置需求
	数量
	预算（万元）

	1
	MECT治疗仪
	1. 具备可控的脉冲电流输出，可调节电量、频率、脉冲波形，实现无抽搐电休克治疗；

2. 配套监护模块，实时监测心电、脑电、血压、血氧，保障治疗安全；
3. 操作界面简洁，支持治疗参数预设、治疗记录存储导出；
4. 具备漏电保护、过载保护等安全防护，满足精神科临床治疗使用。

	1
	45

	2
	麻醉机
	为开展精神科MECT治疗工作，需购置麻醉机。设备可满足MECT短时麻醉的呼吸支持、生命体征监护及安全报警要求，保障患者治疗期间呼吸循环稳定，适配科室MECT临床麻醉操作使用。


	2
	38

	3
	合计
	
	3
	83



四包
	序号
	设备名称
	主要配置需求
	数量
	预算（万元）

	1
	多导睡眠图仪
	为满足睡眠障碍患者临床诊断需要，拟采购多导睡眠图仪一套，设备需符合 AASM 睡眠判读标准，通道数≥58导联。可监测信号：脑电、心电、下颌肌电、眼电、腿动、体位、呼吸机输出参数、备用电极、CPAP压力监测、舒张压、收缩压、独立热敏式口鼻气流、独立压力式鼻气流、血氧饱和度、脉率、脉搏波、体积描记式胸部呼吸运动、体积描记式腹部呼吸运动、压力式鼾声、非内置的独立麦克风式鼾声传感器、音频、视频等。支持夜间连续不少于 8 小时睡眠监测，具备实时阻抗监测、导联脱落提示功能。配套分析软件可自动完成睡眠分期、呼吸事件、微觉醒、肢体运动事件识别，支持手动复核并输出标准化中文诊断报告。设备支持有线 / 无线数据传输，数据存储安全，具备完善的患者信息管理模块

	1
	25

	2
	数字脑电图仪
	数字脑电图仪：放大器通道数≥16通道，脑电实时采集、回放、标记、事件记录。具备伪迹去除、信号质量监测、脑电地形图等分析功能。报告模板自定义，可对接医院 HIS/LIS 系

	1
	18

	3
	脑电放大记录盒
	  脑电放大纪录盒：放大器通道数≥16通道，可移动、床旁佩戴，用于常规脑电图、长程脑电，平板操作，Ai辅助读题，数字化传输至工作站；支持成人、儿童、居家监测。

	2
	12

	4
	
	
	4
	55




